**Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Suszarka laboratoryjna ze sterowaniem analogowym, 1 sztuka

Przedmiotem zamówienia jest suszarka laboratoryjna ze sterowaniem analogowym, z zabezpieczeniem temperaturowym klasy 1

Dane techniczne:

* zakres temperatury 60-230 °C
* czas nagrzewania do 36 minut
* czas powrotu do wartości wyjściowych (wprowadzonych po uruchomieniu urządzenia) po otwarciu drzwi na 30s przy 150°C – do 19 minut
* napięcie znamionowe 230V
* pojemność wnętrza 28 l
* maksymalne obciążenie całkowite do 25 kg
* maksymalne obciążenie półki do 10 kg
* wymiary wew. nie większe niż: szerokość 400 mm, wysokość 280 mm, głębokość 250 mm
* wymiary zew. nie większe niż: szerokość 580 mm, wysokość 405 mm, głębokość 425 mm
* drzwi zewnętrzne – 1 sztuka
* elementy wbudowane: 2 chromowane półki druciane
* z naturalnym obiegiem powietrza
* regulowana klapa wylotu powietrza
hydrauliczno-mechaniczny termostat
* zegar sterujący 0-120
* instrukcja obsługi w j. polskim
* gwarancja 24 miesiące
* zapewniony serwis gwarancyjny 24 miesiące.