Załącznik nr 2a do Zaproszenia

Specyfikacja techniczna okien:

Typ 1:



Materiał PCV

Kolor np. Złoty Dąb

Skrzydło proste

Listwa przyszybowa zaokrąglona

Szklenie Pakiet 48mm 4LE/18/4/18/4LE Ug=0,5; Rw=32 dB, ramka ciepła np. RAL8016

Okucie RU

Rodzaj Klamki Standard

Blokada błędnego położenia klamki

Specyfikacja techniczna okien:

Typ 2:



Materiał PCV

Kolor np. Złoty Dąb

Skrzydło proste

Listwa przyszybowa zaokrąglona

Szklenie Pakiet 48mm 4LE/18/4/18/4LE Ug=0,5; Rw=32 dB, ramka ciepła np. RAL8016

Okucie RU

Rodzaj Klamki Standard

Blokada błędnego położenia klamki

Specyfikacja techniczna okien:

Typ 3:



Materiał PCV

Kolor np. Złoty Dąb

Skrzydło proste

Listwa przyszybowa zaokrąglona

Szklenie:

* Pakiet 48mm 4LE/18/4/18/4LE Ug=0,5; Rw=32 dB, ramka ciepła, kolor np. RAL8016

Okucie RU

Rodzaj Klamki Standard

Blokada błędnego położenia klamki