**Załącznik nr 2 do załącznika nr 2 do Zaproszenia**

**Dane ubezpieczanych budynków**

|  |  |
| --- | --- |
| **AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach** | |
| **Budynek główny – ul. Mikołowska 72** | |
| rok budowy | 1970 |
| powierzchnia użytkowa m2 | 3882,00 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 2199,00 |
| kubatura m3 | 26032,00 |
| liczba kondygnacji | 5 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 4 |
| przeglądy | aktualne |
|  |  |
| dach | żelbetowy, pokrycie papa, obróbka blacha stalowa, kominy ceglane |
| ściany zewnętrzne | cegła ceramiczna, tynki cementowo wapienne, nadproża żelbetowe, rury spustowe PCV, żeliwo, okna drewniane |
| Stropy | żelbetowy, gęsto żebrowy Akermana |
| Schody | żelbetowe |
| podłogi i posadzki | cementowe, lastryko, płytki ceramiczne, PCV |
|  |  |
| Uwagi | stan techniczny nie stwarza zagrożenia w eksploatacji |
| **Biblioteka – ul. Mikołowska 72** | |
| rok budowy | 2011 |
| powierzchnia użytkowa m2 | 1584,00 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 672,00 |
| kubatura m3 | 3960,00 |
| liczba kondygnacji | 4 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 3 |
| Przeglądy | aktualne |
|  |  |
| Dach | dach drewniany, ocieplony wełną, pokrycie – 2 warstwy papy termozgrzewalnej |
| ściany zewnętrzne | żelbetowe |
| Stropy | żelbetowe |
| Schody | żelbetowe |
| podłogi i posadzki |  |
|  |  |
| Uwagi | stan techniczny nie stwarza zagrożenia w eksploatacji |
| **Budynek B – ul. Mikołowska 72** | |
| rok budowy | 1970 |
| powierzchnia użytkowa m2 | 1558,00 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 611,00 |
| kubatura m3 | 4206,00 |
| liczba kondygnacji | 3 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 3 |
| Przeglądy | aktualne |
|  |  |
| Dach | dach - płyty żużlobetonowe, papa |
| ściany zewnętrzne | słupy żelbetowe wypełnione murem z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej; elewacja - tynk nakrapiany gruboziarnisty jasny, ocieplenie: styropian, tynk mineralny |
| stropy | stropy Ackermana |
| schody | żelbetowe |
| podłogi i posadzki | lastryko |
|  |  |
| uwagi | stan techniczny nie stwarza zagrożenia w eksploatacji |
| **Centrum Badawczo-Rozwojowe Fizjoterapii – ul. Mikołowska 72** | |
| rok budowy | 1991, generalny remont 2019 |
| powierzchnia użytkowa m2 | 1135,00 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 820,20 |
| kubatura m3 | 7260,00 |
| liczba kondygnacji | 2 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 2 |
| Przeglądy | aktualne |
|  |  |
| Dach | żelbetowy, pokrycie papa, obróbka blacha stalowa, kominy ceglane |
| ściany zewnętrzne | cegła ceramiczna, tynki cementowo wapienne, nadproża żelbetowe, rury spustowe stal, PCV, żeliwo, okna PCV, stalowe |
| Stropy | żelbetowy |
| Schody | żelbetowe |
| podłogi i posadzki | płytki ceramiczne, wykładzina PCV |
|  |  |
| Uwagi | stan techniczny dobry nie stwarza zagrożenia w eksploatacji |
| **Dom Studenta – ul. Mikołowska 72** | |
| rok budowy | 1978 |
| powierzchnia użytkowa m2 | 4707,00 |
| powierzchnia zabudowy m2 |  |
| kubatura m3 | 28511,00 |
| liczba kondygnacji | 7 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 6 |
| Przeglądy | aktualne |
|  |  |
| Dach | żelbetowy płytowo-belkowy, pokrycie - papa na lepiku |
| ściany zewnętrzne | szkielet stalowy wypełniony blokami z betonu oraz obudową lekką z fakturą z płyt szklanych (ściany wewnętrzne murowane z cegły) |
| Stropy | Płyty stropowe |
| Schody | lastryko |
| podłogi i posadzki | Lastryko, płytki gresowe, wykładziny PCV |
|  |  |
| Uwagi | Stan techniczny dostateczny |
| **Dom Asystenta – ul. Mikołowska 72** | |
| rok budowy | 1970, kompleksowa modernizacja wnętrza przeprowadzona w 2022 roku |
| powierzchnia użytkowa m2 | 290,00 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 121,00 |
| kubatura m3 | 786,00 |
| liczba kondygnacji | 3 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 2 |
| Przeglądy | aktualne |
|  |  |
| Dach | dach - płyty żużlobetonowe, papa na lepiku |
| ściany zewnętrzne | mury z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplenie styropian , tynk mineralny |
| Stropy | stropy Ackermana |
| Schody | lastryko |
| podłogi i posadzki | Wykładziny PCV, płytki podłogowe |
|  |  |
| Uwagi | Stan dobry |
| **Wielofunkcyjna Hala Sportowa z Pływalnią – ul. Mikołowska 72** | |
| rok budowy | 2006, w trakcie modernizacji dach i hala basenu |
| powierzchnia użytkowa m2 | 9761,30 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 5602,00 |
| kubatura m3 | 82200,00 |
| liczba kondygnacji | 4 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 3 |
| Przeglądy | aktualne |
|  |  |
| Dach | wiązary stalowo-drewniane na których ułożona jest blacha trapezowa, drewno klejone warstwowo, pokrycie membrana PVC, obróbka blacha aluminiowa, |
| ściany zewnętrzne | stężenia stalowe, cegła ceramiczna, konstrukcja nośna żelbetowa, tynki cementowo wapienne, nadproża żelbetowe i stalowe, rury spustowe PCV, żeliwo, okna aluminiowe, połaciowe, naświetla |
| Stropy | żelbetowy monolityczne, wykończenie panelami, płytami karton-gips |
| Schody | żelbetowe i stalowe |
| podłogi i posadzki | cementowe, płytki ceramiczne, PCV |
| Piwnice | pomieszczenia podbasenia, instalacja basenowa |
| magazyn kwasu siarkowego - piwnice |  |
| pomieszczenie transformatora |  |
| gabinety lekarskie |  |
| Uwagi | stan techniczny dobry, nie stwarza zagrożenia |
| **Hala Sportowa – ul. Mikołowska 72** | |
| rok budowy | 1978, kompleksowa modernizacja wnętrza w roku 2022/2023 |
| powierzchnia użytkowa m2 | 2016,00 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 1672,00 |
| kubatura m3 | 14000,00 |
| liczba kondygnacji | 2 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 2 |
| Przeglądy | aktualne |
|  |  |
| Dach | zaplecze żelbetowy, hali konstrukcja stalowa, pokrycie papa, obróbka blacha stalowa, kominy ceglane |
| ściany zewnętrzne | wypełnienie cegła ceramiczna, konstrukcja żelbetowa i stalowa, szkieletowa, tynki cementowo wapienne, nadproża żelbetowe i stalowe, rury spustowe PCV (system podciśnieniowy), okna aluminiowe |
| Stropy | żelbetowy |
| Schody | żelbetowe |
| podłogi i posadzki | lastryko, płytki ceramiczne, wykładziny PCV i wykładziny dywanowe, parkiet drewniany |
|  |  |
| Uwagi | stan techniczny nie stwarza zagrożenia w eksploatacji |
| **Budynek garażowo-techniczny – ul. Kościuszki 84/Zakole Kościuszki** | |
| rok budowy | 1990 |
| powierzchnia użytkowa m2 | 108,40 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 140,70 |
| kubatura m3 | 482,00 |
| liczba kondygnacji | 1 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Przeglądy | aktualne |
|  |  |
| Dach | żelbetowy, pokrycie papa, obróbka blacha stalowa |
| ściany zewnętrzne | cegła ceramiczna, cegła cementowa, tynki cementowo wapienne, nadproża żelbetowe, rury spustowe PCV, żeliwo |
| Stropy | żelbetowy |
| Schody | Konstrukcja betonowa wykończona płytkami ceramicznymi |
| podłogi i posadzki | Cementowe, płytki, wykładzina PCV; parkiet drewniany, |
|  |  |
| Uwagi | stan techniczny nie stwarza zagrożenia w eksploatacji |
| **Budynek garażowo-techniczny – ul. Kościuszki 84/Zakole Astrów** | |
| rok budowy | 1990, |
| powierzchnia użytkowa m2 | 52,00 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 69,00 |
| kubatura m3 | 255,30 |
| liczba kondygnacji | 1 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Przeglądy | aktualne |
|  |  |
| Dach | żelbetowy, pokrycie papa, obróbka blacha stalowa |
| ściany zewnętrzne | cegła ceramiczna, cementowa, bloczki PGS, tynki cementowo wapienne, nadproża żelbetowe, rury spustowe PCV, żeliwo, okna stalowe, PCV |
| Stropy | żelbetowy |
| Schody | brak |
| podłogi i posadzki | betonowe |
|  |  |
| Uwagi | stan techniczny nie stwarza zagrożenia w eksploatacji |
| **Budynek – ul. Kościuszki 84/Zakole Fiołków** | |
| rok budowy | 1990; kompleksowy remont w 2018 roku |
| powierzchnia użytkowa m2 | 201,00 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 354,40 |
| kubatura m3 | 1120,00 |
| liczba kondygnacji | 1 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Przeglądy | aktualne |
|  |  |
| Dach | żelbetowy, pokrycie papa, obróbka blacha stalowa, kominy ceglane |
| ściany zewnętrzne | cegła ceramiczna, cegła cementowa, tynki cementowo wapienne, nadproża żelbetowe, rury spustowe PCV, żeliwo, okna stalowe i PCV |
| Stropy | żelbetowy |
| Schody | Nie dotyczy |
| podłogi i posadzki | płytki ceramiczne; wykładziny PCV |
|  |  |
| Uwagi | stan techniczny nie stwarza zagrożenia w eksploatacji |
| **Pawilon wielofunkcyjny – ul. Kościuszki 84** | |
| rok budowy | 1990 |
| powierzchnia użytkowa m2 | 1082,40 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 780,00 |
| kubatura m3 | 4351,00 |
| liczba kondygnacji | 2 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 2 |
| przeglądy | aktualne |
|  |  |
| dach | żelbetowy, pokrycie papa, obróbka blacha stalowa |
| ściany zewnętrzne | cegła ceramiczna, tynki akrylowe, nadproża żelbetowe, rury spustowe PCV, żeliwo, okna PCV |
| stropy | żelbetowy |
| schody | żelbetowe |
| podłogi i posadzki | lastryko, kamień naturalny, parkiet drewniany |
|  |  |
| uwagi | stan techniczny nie stwarza zagrożenia w eksploatacji |
| **Budynek dydaktyczny – ul. Raciborska 1** | |
| rok budowy | 1970 |
| powierzchnia użytkowa m2 | 3674,00 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 1922,00 |
| kubatura m3 | 23474,00 |
| liczba kondygnacji | 4 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 3 |
| Przeglądy | aktualne |
|  |  |
| Dach | żelbetowy, pokrycie papa, obróbka blacha stalowa, kominy ceglane |
| ściany zewnętrzne | cegła ceramiczna, tynki cementowo wapienne, nadproża żelbetowe, rury spustowe PCV, żeliwo, okna drewniane i PCV |
| Stropy | żelbetowy, płytowo żebrowy Akermana nad piwnicą, typu Akermana między piętrami |
| Schody | betonowe i ceglane, żelbetowe |
| podłogi i posadzki | płytki ceramiczne, wykładziny PCV |
|  |  |
| Uwagi | stan techniczny nie stwarza zagrożenia w eksploatacji |
| **Budynek gospodarczy – ul. Raciborska 1** | |
| rok budowy | 1970 |
| powierzchnia użytkowa m2 | 92,00 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 107,50 |
| kubatura m3 | 322,00 |
| liczba kondygnacji | 1 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Przeglądy | aktualne |
|  |  |
| Dach | drewniana, pokrycie papa, obróbka blacha stalowa, kominy ceglane |
| ściany zewnętrzne | cegła ceramiczna, tynki cementowo wapienne, nadproża ceglane, rury spustowe PCV, okna drewniane |
| stropy | drewniany |
| schody | brak |
| podłogi i posadzki | cementowe, płytki ceramiczne |
|  |  |
| uwagi | stan techniczny nie stwarza zagrożenia w eksploatacji |
| **Hala szermiercza – ul. Raciborska 1** | |
| rok budowy | 1998 |
| powierzchnia użytkowa m2 | 739,30 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 870,00 |
| kubatura m3 | 3180,00 |
| liczba kondygnacji | 1 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| przeglądy | aktualne |
|  |  |
| dach | żelbetowy, pokrycie papa, obróbka blacha stalowa, kominy ceglane, nad przybudówką konstrukcja drewniana |
| ściany zewnętrzne | cegła ceramiczna, tynki cementowo wapienne, nadproża żelbetowe, rury spustowe PCV, żeliwo, okna drewniane i PCV |
| stropy | żelbetowy i drewniany, sufity podwieszane |
| schody | żelbetowe |
| podłogi i posadzki | Wykładzina PCV; płytki ceramiczne |
| uwagi | stan techniczny nie stwarza zagrożenia w eksploatacji |
| **Dom Asystenta – ul. Raciborska 1** | |
| rok budowy | 1970 |
| powierzchnia użytkowa m2 | 225,00 |
| powierzchnia zabudowy m2 | 121,00 |
| kubatura m3 | 1037,00 |
| liczba kondygnacji | 2 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 2 |
| przeglądy | aktualne |
|  |  |
| dach | jednospadowy, konstrukcja drewniana, pokrycie papa, obróbka blacha stalowa |
| ściany zewnętrzne | cegła ceramiczna, tynki wapienne, rury spustowe żeliwo, okna drewniane |
| stropy | nad piwnicami łukowe, między piętrowy – drewniany |
| schody | żelbetowe, na strych drewniane |
| podłogi i posadzki | lastryko |
|  |  |
| uwagi | pomieszczenia zasiedlone, stan techniczny zły, stan dachu zły – do wymiany |

**Obiekty dydaktyczne Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach:**

ul. Mikołowska 72:

Budynek główny:

• sale dydaktyczno-wykładowe

• aula

• pracownie naukowe

• pomieszczenia biurowe

Biblioteka:

• wypożyczalnia wraz z czytelnią

• sale dydaktyczno-wykładowe

• pomieszczenia biurowe

• poligrafia

• archiwum zakładowe

Budynek B:

• sale dydaktyczno-wykładowe

• pracownia naukowa/laboratorium

• sale do kinezyterapii

• pomieszczenia biurowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe Fizjoterapii:

• aula

• sale do kinezyterapii

• laboratoria/pracownie naukowe

• pomieszczenia biurowe

Wielofunkcyjna Hala Sportowa z Pływalnią

• sala gier zespołowych

• sale sportowe

• sale dydaktyczno-wykładowe

• pomieszczenia biurowe

• basen rozgrzewkowy

• basen 25-metrowy z nowoczesną aparaturą do pomiaru czasu

• siłownia

• sala do squasha

• boisko do siatkówki plażowej

• boisko wielofunkcyjne (orlik)

• boisko do gry w koszykówkę

• laboratoria/pracownie naukowe

Hala sportowa

• sala gier zespołowych dwie sale sportowe

• sale dydaktyczno-wykładowe

• pomieszczenia biurowe

• laboratoria/pracownie naukowe

ul. Kościuszki 84:

Stadion lekkoatletyczny z pawilonem wielofunkcyjnym:

• stadion lekkoatletyczny: bieżnia okrężna 4-torowa, na prostych 8 torów, rów z wodą, 3 skocznie do skoku w dal, zeskok do skoku o tyczce, zeskok do skoku wzwyż, 2 rozbiegi do rzutu oszczepem, rzutnia do pchnięcia kulą, klatka do rzutu dyskiem i młotem, pełne wyposażenie w sprzęt lekkoatletyczny, system pomiaru czasu Slandi, nagłośnienie, widownia na 600 miejsc (nie zadaszona)

• siłownia

• sale dydaktyczno-wykładowa

• pomieszczenia biurowe

ul. Raciborska 1:

Obiekty przy ul. Raciborskiej 1

• sala do gimnastyki

• sala do judo

• sala do szermierki

• ścianka wspinaczkowa

• sale dydaktyczno-wykładowe

• pomieszczenia biurowe