**Specyfikacja, wyposażenie i parametry techniczne zestawu do bezinwazyjnej diagnostyki kręgosłupa - komplet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestaw do bezinwazyjnej diagnostyki kręgosłupa – 1 komplet** | | | | |
| Lp. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY (tak/nie) | PARAMETR OFEROWANY | |
|  | Urządzenie umożliwia badanie w 2 płaszczyznach (czołowej i strzałkowej) | tak |  |
|  | Badanie prowadzone jest w 3 pozycjach ( stojąc, pełnym skłonie oraz wyproście) | tak |  |
|  | Urządzenie posiada dożywotnią licencję | tak |  |
|  | Urządzenie jest przenośne | tak |  |
|  | Urządzenie umożliwia bezprzewodowe połączenie z komputerem | tak |  |
|  | Wyniki podawane w kątach Coba | tak |  |
|  | Urządzenie zasilane poprzez dwie baterie AA | tak |  |
|  | Urządzenie posiada wbudowane 3 czujniki przestrzeni | tak |  |
|  | Program w języku polskim | tak |  |
|  | Program umożliwia generowanie planu ćwiczeń | tak |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia umożliwia przeprowadzenie testów Spine check | tak |  |
|  | Urządzenie posiada certyfikat CE | tak |  |
|  | Urządzenie umożliwia ocenę parametrów statycznych i dynamicznych kręgosłupa | tak |  |
|  | Urządzenie umożliwia ocenę wydolności mięśni posturalnych. | tak |  |
|  | Zestaw zawiera specjalny uchwyt do przechowywania urządzenia | tak |  |
|  | Urządzenie umożliwia ocenę ustawienia i ruchomości kości krzyżowej | tak |  |
|  | Stacja robocza (laptop/notebook) wraz z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem. | tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia w AWF Katowice | tak |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy | tak |  |