Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rzeczy:

1. **Czujnik tlenu do ergospirometru Cortex Biophisik GmbH- MetaMax® 3B/3X**

Charakterystyka:

Do wykonania pełnej analizy gazometrii wysiłkowej podczas przeprowadzania badań wydolnościowych.

- zasada działania: ogniwo elektrochemiczne

- zakres pomiarowy: T90 mniejsze od 100 ms

- żywotność: 6 miesięcy

Ilość: 1 sztuka