**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych i routerów– 4 części**

**Część nr 1**

**Dostawa Gogli VR (zestaw)
ilość: 3 zestawy**

W skład zestawu wchodzą autonomiczne Gogle VR z kontrolerami, silikonowa nakładka chroniąca na oferowane gogle.

Specyfikacja gogli:

* Kompatybilność PC
* Rozdzielczość ekranu 3664 x 1920 (1832 x 1920 na każde oko)
* Częstotliwość odświeżania nie mniej niż 90 Hz
* Dźwięk:
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowane głośniki
* Czujniki
- Akcelerometr
- Magnetometr
- Żyroskop
* Złącza
- USB-C 3.0 - 1 szt.
* Pamięć wbudowana
- Min. 128 GB
* Dołączone akcesoria
- Kabel
- Kontroler - 2 szt.

- Zasilacz (wtyczka europejska lub adapter)
- Wkładka dystansująca
- Baterie AA - 2 szt.

* Przetwarzanie dźwięku 3D
* Regulowany rozstaw ekranów (IPD)
* Gwarancja 24 miesiące

**Część nr 2**

**Dostawa przystawek Smart TV, umożliwiających strumieniowe odtwarzanie wideo
ilość: 3 sztuki**

Specyfikacja:

* Maks. rozdzielczość 1920 x 1080
* Pamięć Flash 8192 MB
* Dekodery: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HDR, HDR10, HDR10+, HLG
* Standard łączności bezprzewodowej: Bluetooth, Wi-Fi
* Standard portów wideo: HDMI
* Złącza minimum 1 x HDMI
* Pilot
* Gwarancja 24 miesiące

**Część nr 3**

**Dostawa monitorów
ilość: 3 sztuki**

Specyfikacja monitorów:

* Typ ekranu - płaski
* Przekątna – 31,5-34 cali
* Rozdzielczość nominalna 2560 x 1440 piksele
* Częstotliwość odświeżania nie mniej niż 75 Hz
* Porty wejścia/wyjścia minimum 1 x HDMI
* 1 x wyjście audio
* Gwarancja 24 miesiące

**Część nr 4**

**Dostawa routerów
ilość: 3 sztuki**

Specyfikacja:

* Funkcje urządzenia: router DSL, router GSM
* Tryb pracy: router
* Wbudowany modem: 3G, 4G/LTE
* Zgodny z AERO2: tak
* Liczba portów WAN: 2 szt.
* Częstotliwość GSM: 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 800 MHz, 900 MHz
* Transmisja danych: HSPA, HSPA+, HSPA+DC, LTE, UMTS,
* Interfejsy WAN: 1 x 10/100 Mb/s, gniazdo SIM
* Interfejsy LAN: RJ-45
* Liczba portów LAN 10/100: co najmniej 4 szt.
* Wbudowany przełącznik [switch]: tak
* Złącza: 1 x RJ45 (LAN/WAN), 3 x RJ45
* Standard: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
* Częstotliwość: nie mniej niż 2.4 GHz
* Szybkość dla 2.4 GHz: 300 Mbps
* Rodzaj anteny: zewnętrzna
* Odkręcana antena: tak
* Obsługa VPN: tak
* Zasilanie: zasilacz AC
* Gwarancja 12 miesięcy