**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Dostawa czujnika inercyjnego służącego do pomiaru mocy, prędkości oraz siły generowanej podczas ruchów człowieka - 1 szt.

**Opis produktu:**

Masa 32g – 38 g

Połączenie: min. Bluetooth 4.0

Częstotliwość próbkowania: 50 - 200Hz

Kompatybilność: system iOS (iOS – iPhone 4s i nowsze, iPad 3 i nowsze) i niektóre urządzenia Android (oprogramowanie Android 4.3 i nowsze)

Bateria: o min. 8 godzinnym czasie pracy