Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 400 szt. filtrów antybakteryjnych do urządzenia Resmon PRO spełniających warunki:

* Filtr posiadający zintegrowany anatomiczny ustnik
* Średnica filtra od strony urządzenia 30 mm, od strony pacjenta 28 mm
* Skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99%
* Skuteczność filtracji wirusowej min. 99%
* Przestrzeń martwa filtra 70 ml
* Opór przepływu:

0,56 cmH2O przy 1 l/s

0,74 cmH2O przy 5 l/s

<1,50 cmH2O przy 14 l/s